«Основы полиграфического производства»
Зачет
ВАРИАНТ 2

1. Книга - это  
1) Листовка, сфальцованная в один и более раз;  
2) Печатный носитель информации, который рассказывает о перечне производимой продукции;  
3) Издание объемом свыше 48 стр.;
4) Издание объемом менее 48 стр.

2. Чему равен один квадрат?
1) 24пт;
2) 18мм;
3) 16пт;
4) 12пт.

3. Способ печати, использующий формы, на которых печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости и различаются лишь физико-химическими свойствами – это 
1) Офсетная печать;
2) Глубокая печать;
3) Фототипия;
4) Высокая печать.

4. Непериодическое текстовое издание объемом менее 48 листов:
1) Буклет;
2) Книга;
3) Брошюра;
4) Журнал 

5. Назовите вид печати, в котором печатающие элементы выступают над пробельными:
1) Глубокая;
2) Высокая;
3) Плоская;
4) Офсетная.

6. Безрастровый способ прямой плоской печати с использованием печатных форм, на которых разделение поверхности и печатной формы на печатные и пробельные элементы обеспечивается различной степенью задубливания желатина,  под воздействием увлажняющего спиртового раствора - это
1) Высокая печать;
2) Ди-лито;
3) Литография;
4) Фототипия.

7. Укажите размеры формата А4
1) 148х210 мм; 
2) 210х297 мм; 
3) 105х148 мм; 
4) 74х105 мм.  

8. В настоящее время в полиграфической промышленности действуют три системы измерения (убрать лишнее)
1) Метрическая;
2) Типографская;
3) Линейная; 
4) Англо – американская.

9. На какие этапы делится процесс изготовления полиграфической продукции?
1) Набор, распечатка, выдача заказчику;
2) Допечатная подготовка, печать, послепечатная обработка;
3) Распечатка, склейка, упаковка;
4) Распечатка, допечатная подготовка, упаковка.


10. Параметр, обозначающий размер шрифта, то есть расстояние между верхней и нижней гранями литеры.
1) Квадрат
2) Сантиметр
3) Дюйм
4) Кегль.
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